Handleiding
Core wastafelonderkasten
Neem de handleiding voor montage grondig door.

Deze handleiding heeft betrekking op onderkasten uit de CORE series met een CAMAR-ophangsysteem en softclose ladegeleider.
Inhoudsopgave
1.  Voorbereiding	2
2.  Aansluitschema	4
3.  Onderkast monteren	3
4.  Onderkast afstellen	5
5.  Lade afstellen	6
6.  Ladefront verwijderen en plaatsen	7
7.  Lade verwijderen en plaatsen	9
8.  Onderkast verwijderen	10
1. Voorbereiding
Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, neem dan binnen de aangewezen tijd contact op met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Geleverde onderdelen
1. Onderkast
1. Muurplaten (2x)
1. Afdekkappen (2x)
Benodigdheden
1. Rolmaat
1. Schilderstape
1. (Laser)waterpas
1. Boormachine
1. Tegelboortje / steenboortje
1. Kruiskopschroevendraaier
1. Zuurvrije sanitairkit
Belangrijke aandachtspunten
1. Plaats het meubel op de aangewezen afstand van een douche of bad. Plaats indien nodig een scheidingswand.
1. Controleer of de muur voldoende draagvermogen heeft voorafgaand aan de montage.
1. Werk in een schone omgeving om beschadigingen te voorkomen.
1. De advieshoogte voor bovenkant wastafel is 90 cm vanaf de afgewerkte vloer. Zie hoofdstuk 2 voor de berekening.
1. BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen kon worden door correcte montage.








2. Aansluitschema
Het uitgangspunt voor het bepalen van de aansluitmaten is de hoogte van bovenkant wastafel tot de afgewerkte vloer. De advieshoogte voor bovenkant wastafel is 90 cm vanaf de afgewerkte vloer. De advieshoogte is gebaseerd op een gemiddelde lichaamslengte. De advieshoogte kan naar wens worden aangepast, bijvoorbeeld als men langer of korter is dan gemiddeld. Als de advieshoogte afwijkt van 90 cm, worden de overige aansluitmaten hierop afgestemd.
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A = Advieshoogte bovenkant wastafel / topblad tot afgewerkte vloer 
B = Bovenkant onderkast tot afgewerkte vloer 
C = Randdikte wastafel / topblad 
D = Bovenkant wastafel tot onderkant wastafelafvoer 
E = Hoogte hart wateraansluitingen tot afgewerkte vloer. Deze hoogtes zijn berekend met behulp van 100 mm lange flexibele waterslangen met een speling van 50 mm. 
F = Hoogte hart afvoeraansluiting tot afgewerkte vloer. Deze hoogtes zijn berekend met behulp van een sifon met een stelruimte van 50 mm. De aansluithoogte van deze sifon is tussen de 70 en 120 mm
	
	Wastafel Frost 
	Wastafel Starfall 

	A - Advieshoogte bovenkant wastafel/ topblad tot afgewerkte vloer
	900
	900

	B - Hoogte bovenkant onderkast tot afgewerkte vloer
	883
	883

	C - Randdikte 
	17
	17

	D - Bovenkant wastafel tot onderkant wastafelafvoer
	165
	135

	E - Aansluiting water (toevoer)
	833 / 783
	833 / 783

	F - Aansluiting afvoer 
	665 / 615
	695 / 645







3. Onderkast monteren
Verwijder de lade(s) uit de onderkast ter voorbereiding van de montage. Zie hoofdstuk 7 voor de instructies.
Stap 1: Hoogte onderkast bepalen
De hoogte van de onderkast is afhankelijk van de gewenste hoogte van de bovenkant wastafel. De advieshoogte voor bovenkant wastafel is 90 cm vanaf de afgewerkte vloer.
Bereken de hoogte van de bovenkant onderkast als volgt:
Advieshoogte bovenkant wastafel (90 cm) − randdikte wastafel = hoogte bovenkant onderkast
Stap 2: Hoogte aftekenen
Markeer de hoogte van de bovenkant onderkast op de muur. Teken een horizontale lijn op de muur met behulp van een (laser)waterpas.
Stap 3: Breedte onderkast aftekenen
Teken twee verticale lijnen op de muur die de breedte van de onderkast aangeven. Gebruik hierbij een (laser)waterpas.
Stap 4: Positie muurplaten bepalen
Positioneer de muurplaten aan beide kanten op de muur. Let op het volgende:
1. Meet de afstand van de buitenkant van de onderkast tot het hart van de ophanging aan de achterzijde van de kast.
1. Markeer deze afstand links en rechts op de horizontale lijn.
1. Meet de afstand van de bovenkant onderkast tot de bovenkant van de inkeping van de ophanging. Markeer deze afstand recht onder de horizontale markeringen.
Stap 5: Gaten boren en muurplaten bevestigen
Teken de boorgaten van de muurplaten af op de muur. Elke muurplaat heeft 4 bevestigingspunten.
1. Gebruik schilderstape op de boorposities bij het boren in tegels — de boor glijdt dan minder snel weg.
1. Zorg dat de boormachine niet op de klopboorstand staat bij het boren in tegels.
1. Begin op een laag tempo te boren en voer dit langzaam op. Plaats een plug in alle boorgaten.
Schroef de muurplaten stevig vast op de muur met 4 schroeven per muurplaat.
Stap 6: Onderkast bevestigen
Voer deze stap met twee personen uit.
1. Til de onderkast op en lijn de ophangingen op de achterzijde van de kast uit met de muurplaten.
1. Duw de haak van de ophanging door de rechthoekige opening van de muurplaat.
1. Laat de onderkast zakken totdat de ophanging vergrendelt. Je hoort/voelt een klik.
Het systeem is nu vergrendeld. Zie hoofdstuk 4 voor het afstellen van de onderkast.
Stap 7: Afdekkap plaatsen
Schuif de afdekkap over de ophanging aan beide kanten van de onderkast.
Stap 8 (optioneel): Afkitten
De naden tussen de onderkast en de muur kunnen worden afgekit met zuurvrije sanitairkit.
Tip: controleer voor het afkitten of de bijbehorende wastafel of waskom geen lekkages vertoont en het water volledig afvoert.
4. Onderkast afstellen
Met de stelschroeven van de ophanging kan de onderkast in hoogte en diepte worden afgesteld. De verstelbaarheid is:
1. Verticaal (hoogte): 22 mm
1. Diepte (afstand tot de muur): 19 mm
Stap 1: Afdekkap verwijderen
Verwijder de afdekkap aan beide kanten van de onderkast door deze van de ophanging af te schuiven.
Stap 2: Verticaal uitlijnen
Draai de bovenste stelschroef van de ophanging om de onderkast omhoog of omlaag te bewegen. Doe dit aan beide kanten en gebruik een (laser)waterpas om te controleren of de onderkast waterpas hangt.
Stap 3: Diepte uitlijnen
Draai de onderste stelschroef van de ophanging om de onderkast naar voren of naar achteren te bewegen.
Stap 4: Afdekkap terugplaatsen
Schuif de afdekkap terug over de ophanging aan beide kanten.
5. Lade afstellen
Met de stelschroeven op de zijkant van beide kanten van de lade kan het ladefront verticaal en horizontaal worden afgesteld.
Stap 1: Lade openen
Open de lade volledig.
Stap 2: Borgschroef losdraaien
Draai de borgschroef aan de onderkant van de zijkant van de lade los aan beide kanten. Dit geeft speelruimte om het front te verstellen.
Stap 3: Verticaal afstellen
Draai de rechter stelschroef op de linker en/of rechter zijkant van de lade om het ladefront verticaal te verstellen. Controleer aan beide kanten of het front gelijk staat.
Stap 4: Horizontaal afstellen
Draai de linker stelschroef op de linker en/of rechter zijkant van de lade om het ladefront horizontaal te verstellen.
Stap 5: Borgschroef vastzetten
Draai de borgschroef aan beide kanten weer stevig vast zodra het front correct is ingesteld.
6. Ladefront verwijderen en plaatsen
Ladefront verwijderen
1. Open de lade volledig.
1. Druk de ontgrendelknop aan de zijkant van de lade in. Doe dit aan beide kanten tegelijk. Het ladefront komt los van de lade.
1. Trek het ladefront voorzichtig naar voren en verwijder het.
Nieuw front voorbereiden
Als het nieuwe front geen voorgeboorde gaten heeft op de achterzijde:
1. Leg een vel blanco A4-papier nauwkeurig in de onderste hoek van het oude ladefront.
1. Prik met een voorwerp gaatjes in het papier op de plek waar het bevestigingsmateriaal zat. Herhaal voor de andere hoek.
1. Leg het papier op het nieuwe front en markeer de posities met een stift.
1. Boor de gaten voor op de juiste diepte. Tip: wikkel schilderstape om het boortje op de gewenste diepte om te diep boren te voorkomen.
1. Monteer het bevestigingsmateriaal op het nieuwe ladefront.
Ladefront plaatsen
1. Lijn het ladefront uit op de lade.
1. Druk het ladefront stevig tegen de lade aan totdat het vergrendelt (vastklikt).
Stel daarna het nieuwe front af via hoofdstuk 5.
7. Lade verwijderen en plaatsen
Lade verwijderen
1. Open de lade volledig.
1. Verwijder de clips aan beide zijkanten van de ladegeleider.
1. Druk de ontgrendelhendel aan beide zijkanten van de lade tegelijk omhoog.
1. Trek de lade voorzichtig naar je toe terwijl je de hendels ingedrukt houdt. Verwijder de lade van de ladegeleiders.
Lade terugplaatsen
1. Schuif de ladegeleiders volledig naar voren.
1. Plaats de lade schuin op de ladegeleiders — voorzijde iets omhoog. Lijn de lade uit op de geleiders.
1. Schuif de lade naar binnen.
1. Duw de lade volledig dicht totdat deze vergrendelt. Je hoort een klik aan beide kanten.
1. Plaats de clips terug aan beide zijkanten van de ladegeleider.
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